2009년 6월 우물실교사모임 결과

1. 일 시 : 2009년 6월 18일(목) 오후 6시~9시

2. 장 소 : 강원대학교 교육4호관 302호

3. 참가자 : 엄재훈(강원고), 원명숙(대룡중), 김병덕(봉의고),  이춘화(농공고), 표영선(상서중), 김지아(대룡중), 김동규(강원고), 윤호경(홍천중), 변명수(홍천중), 함지양(춘여중), 최영희(대룡중), 조영신(강원대), 12명

4. 활동내용 - 마이크 만들기

이 실험은 참과학 연구회에서 신능중학교 이상길 선생님께서 발표하신 실험입니다.

준비물 :  컵, 탄소가루, 구리판, 리드선, 건전지, 건전지 홀더, 저항.

별도준비물: 앰프스피커, 칼, 테이프, 테스터기, 가위, 선까개(와이어 스트립퍼), 양면 테이프 등

과정 및 방법

(1) 구리판, 전지, 리드선의 끝의 피복을 1.5Cm 정도 벗긴다.

(2) 컵의 바닥의 바깥부분에 구리판을 양면테이프로 붙인다.

(3) 다른 컵을 바닥에서부터 2Cm되는 곳을 잘라, 높이가 낮은 종이컵을 만든다.

(4) 낮은 종이컵의 바닥 안쪽에 구리판을 양면테이프로 붙인다.

(5) 구리판, 전지, 리드선의 끝을 그림과 같이 연결한다.

저항

上 구리판

下 구리판

(6) 구리판과 구리판이 서로 마주보도록 컵을 겹치고 그 사이에 탄소가루를 채운다.

(7) 겹쳐진 컵의 틈은 비닐테이프로 밀봉한다.

(8) 마이크를 향해서 소리를 내면 카세트라디오에서 소리가 들린다.

원리

마이크는 음성을 전기적인 진동으로 변화하는 장치로서 저항형, 코일형, 콘덴서형이 있다. 탄소 가루를 이용한 마이크는 저항형 이다. 탄소가루는 소리의 압력(음압)이 바뀌면 탄소가루의 접촉저항이 작아지고, 압력이 없어지면 접촉저항이 커진다. 이 접촉저항의 변화를 전압(전류) 변화로 구리판에서 전기신호를 만들어내는 것이 탄소가루의 저항 변화를 이용한 마이크(차콜 마이크)의 원리이다.